**PROTOCOLE DE SÉCURITÉ CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Collectivité ou établissement public utilisateur** | **Entreprise extérieure** |
| Raison sociale :Adresse :Tél : Fax :Horaires d’ouverture pour les opérations de réception et d’expédition : | Raison sociale :Adresse :Tél :Fax : Nom du correspondant de l’entreprise :Qualification :  |

|  |
| --- |
| **Fréquence des opérations** |
| [ ]  Opération ponctuelle (date du au )[ ]  Opération annuelle |

|  |
| --- |
| **Véhicules et matériels de manutention de l’entreprise extérieure** |
| Type de véhicule | Caractéristiques du véhicule | Aménagements, équipements |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Caractéristiques de la marchandise** |
| Nature | Quantité | Conditionnement |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Déroulement de l’opération** |
| [ ]  Chargement[ ]  Déchargement | [ ]  Réalisé par la collectivité ou établissement public[ ]  Réalisé par l’entreprise de transport |

|  |
| --- |
| **Matériel utilisé par l’entreprise extérieure (cocher les cases)** |
| [ ]  Pont roulant [ ] Transpalette manuel [ ]  Autres (à préciser) [ ]  Transpalette électrique [ ]  Chariot élévateur [ ]  Diable [ ] quai de transbordement  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documents remis et commentés par la collectivité ou l’établissement d’accueil** | **Observations particulières** |
| [ ]  Plans (accès, circulations, infirmerie)[ ]  Consignes d’urgence en cas d’incendie, d’accident[ ]  Autres :  |  |

**Consignes générales de sécurité**

|  |
| --- |
| **Protection des travailleurs** |
|  |  |  |  |  |  |  | Port de tout autre équipement de protection  |
| Casque | Chaussures ou bottes | Vêtements de travail | Lunettes | Gants | Masque | Protections auditives | ………………. |
|[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|  |  |
| --- | --- |
| **Interdiction** | **Consignes** |
| [ ]  De fumer à l’intérieur des bâtiments[ ]  D’évoluer dans la zone d’action des matériels de manutention[ ]  De monter sur le marchepied des véhicules pendant les manœuvres[ ]  De circuler à pied sur les aires de manœuvre[ ]  Autre : ………………………………………………………………….  | [ ]  Les ouvertures et fermetures des portes de remorques ou camions doivent s’effectuer véhicule à l’arrêt, moteur coupé, frein à main serré, cale sous les roues tractrices.[ ]  Respecter la signalisation routière sur le site (limitation de vitesse, interdiction de stationnement, quai de déchargement…)[ ]  Autre : ………………………………………………………………… |

**Sécurité pour le transport de matières dangereuses**

|  |
| --- |
| **Nom du produit** : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Présence de matières dangereuses ?[ ]  Oui[ ]  Non | **Caractéristiques du produit** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Explosif | Inflammable | Comburant | Toxique | Corrosif | Dangereux pour l’environnement | CMR | Dangereux pour la santé |
|  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| **Précautions à prendre en fonction de la caractéristique du produit : ……………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................**  |
| **Procédure d’acheminement de l’opération** (à la charge de la collectivité ou de l’établissement d’accueil)[ ]  Affichage des panneaux de signalisation obligatoire[ ]  Contrôle de la certification / habilitation du chauffeur[ ]  Branchement et identification des flexibles[ ]  Récupération des polluants et élimination[ ]  Branchement des dispositifs d’élimination de l’électricité statique[ ]  Dispositif de fermeture des vannes (vérification de l’étanchéité des raccords ou vannes après dépotage) |

|  |
| --- |
| **Dispositions générales** |
| En accord avec les prescriptions des articles R 4515-4 à R 4515-11 du Code du Travail, les deux parties signataires s’engagent à tenir à jour leprésent protocole de sécurité en fonction des modifications qui pourraient intervenir pendant la durée de la prestation.Le transporteur s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l’opération à tout nouveau chauffeur amené àpénétrer sur le site.Les signataires s’engagent à respecter les prescriptions du présent protocole ainsi que celles figurant dans les documents joints.Toute information modifiant ce protocole sera annexé ou donnera lieu à la rédaction d’un nouveau protocole. |
| **Le chef d’établissement** | **Le représentant de l’entreprise de transport** |
| Nom :Fonction :Date :Signature | Nom :Fonction :Date :Signature : |