**PROTOCOLE DE SÉCURITÉ CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Collectivité ou établissement public utilisateur** | **Entreprise extérieure** |
| Raison sociale :  Adresse :  Tél :  Fax :  Horaires d’ouverture pour les opérations de réception et d’expédition : | Raison sociale :  Adresse :  Tél :  Fax :  Nom du correspondant de l’entreprise :  Qualification : |

|  |
| --- |
| **Fréquence des opérations** |
| Opération ponctuelle (date du au )  Opération annuelle |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Véhicules et matériels de manutention de l’entreprise extérieure** | | |
| Type de véhicule | Caractéristiques du véhicule | Aménagements, équipements |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques de la marchandise** | | |
| Nature | Quantité | Conditionnement |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Déroulement de l’opération** | |
| Chargement  Déchargement | Réalisé par la collectivité ou établissement public  Réalisé par l’entreprise de transport |

|  |
| --- |
| **Matériel utilisé par l’entreprise extérieure (cocher les cases)** |
| Pont roulant Transpalette manuel  Autres (à préciser)  Transpalette électrique  Chariot élévateur  Diable quai de transbordement |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documents remis et commentés par la collectivité ou l’établissement d’accueil** | **Observations particulières** |
| Plans (accès, circulations, infirmerie)  Consignes d’urgence en cas d’incendie, d’accident  Autres : |  |

**Consignes générales de sécurité**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protection des travailleurs** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Port de tout autre équipement de protection |
| Casque | Chaussures ou bottes | Vêtements de travail | Lunettes | Gants | Masque | Protections auditives | ………………. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Interdiction** | **Consignes** |
| De fumer à l’intérieur des bâtiments  D’évoluer dans la zone d’action des matériels de manutention  De monter sur le marchepied des véhicules pendant les manœuvres  De circuler à pied sur les aires de manœuvre  Autre : …………………………………………………………………. | Les ouvertures et fermetures des portes de remorques ou camions doivent s’effectuer véhicule à l’arrêt, moteur coupé, frein à main serré, cale sous les roues tractrices.  Respecter la signalisation routière sur le site (limitation de vitesse, interdiction de stationnement, quai de déchargement…)  Autre : ………………………………………………………………… |

**Sécurité pour le transport de matières dangereuses**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom du produit** : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | | | |
| Présence de matières dangereuses ?  Oui  Non | **Caractéristiques du produit** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Explosif | Inflammable | Comburant | Toxique | Corrosif | Dangereux pour l’environnement | CMR | Dangereux pour la santé |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Précautions à prendre en fonction de la caractéristique du produit : ……………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................** | | | | | | | | |
| **Procédure d’acheminement de l’opération** (à la charge de la collectivité ou de l’établissement d’accueil)  Affichage des panneaux de signalisation obligatoire  Contrôle de la certification / habilitation du chauffeur  Branchement et identification des flexibles  Récupération des polluants et élimination  Branchement des dispositifs d’élimination de l’électricité statique  Dispositif de fermeture des vannes (vérification de l’étanchéité des raccords ou vannes après dépotage) | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dispositions générales** | |
| En accord avec les prescriptions des articles R 4515-4 à R 4515-11 du Code du Travail, les deux parties signataires s’engagent à tenir à jour le  présent protocole de sécurité en fonction des modifications qui pourraient intervenir pendant la durée de la prestation.  Le transporteur s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l’opération à tout nouveau chauffeur amené à  pénétrer sur le site.  Les signataires s’engagent à respecter les prescriptions du présent protocole ainsi que celles figurant dans les documents joints.  Toute information modifiant ce protocole sera annexé ou donnera lieu à la rédaction d’un nouveau protocole. | |
| **Le chef d’établissement** | **Le représentant de l’entreprise de transport** |
| Nom :  Fonction :  Date :  Signature | Nom :  Fonction :  Date :  Signature : |