**REPERAGE DU NIVEAU DE RISQUE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau de gravité des dommages |  |  |  |
| TRES GRAVE 4 | **2**(4) | **3**(8) | **3**(12) | **3**(16) |  |
| GRAVE 3 | **1**(3) | **2**(6) | **3**(9) | **3**(12) |  |
| MOYEN 2 | **1**(2) | **2**(4) | **2**(6) | **3**(8) |  |
| FAIBLE 1 | **1**(1) | **1**(2) | **1**(3) | **2**(4) | Fréquence d’exposition au danger |
|  | 1 TRES RARE | 2 MOYENNE | 3 FREQUENTE | 4 TRES FREQUENTE |

**Définition de la fréquence d’exposition au danger :**

Très rare : une fois par an

Moyenne : une fois par mois

Fréquente : une fois par semaine

Très fréquente : tous les jours

**Définition des niveaux de gravité des dommages :**

Faible : accident du travail sans arrêt

Moyen : accident du travail avec arrêt sans conséquences irréversibles

Grave : accident du travail ou maladie professionnelle avec IPP (incapacité permanente partielle) et/ou reclassement

Très grave : accident du travail avec incapacité permanente ou décès

**La criticité du risque**

Elle correspond au produit : **G X F**

**G** = niveau de gravité des dommages

**F** = fréquence d’exposition au danger

**3 niveaux de criticité** :

Ce sont les chiffres entre parenthèses, écrits en petits caractères en bas à gauche de chaque case du tableau.

Une **criticité faible** (de 1 à 3) se traduit par une **cotation 1**

Une **criticité intermédiaire** (de 4 à 6) se traduit par une **cotation 2**

Une **criticité élevée** (de 8 à 16) se traduit par une **cotation 3**

**La cotation**

Elle correspond aux chiffres en gras situés au centre de chaque case du tableau.

**Les cotations de 1 à 3 permettent de prioriser les actions de prévention.**

La **cotation 3**, correspondant à un niveau de risque très élevé, définit les **actions de priorité 1** (les plus urgentes)

La **cotation 2** définit les **actions de priorité 2**

La **cotation 1** définit les **actions de priorité 3** (les moins urgentes).